












[bookmark: _Hlk85616962][bookmark: _Hlk110589463][bookmark: _Hlk113614662][bookmark: _Hlk151623823][bookmark: _Hlk154071928][bookmark: _Hlk240980851]Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом строителя Сергиево-Казанского собора купца Карпа Ефремовича Первышева», середина XVIII века; 
конец XVIII века, расположенного по адресу: 
Курская область, город Курск, улица Уфимцева, дом 14


В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года          № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории                         и культуры) народов Российской Федерации», Положением                                    об управлении по государственной охране объектов культурного наследия Курской области, утвержденным постановлением Губернатора Курской области от 15.09.2020 № 274-пг, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом строителя Сергиево-Казанского собора купца Карпа Ефремовича Первышева», середина XVIII века;               конец XVIII века, расположенного по адресу: Курская область, город Курск, улица Уфимцева, дом 14.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                         на начальника отдела разрешительной документации и учета объектов культурного наследия управления по государственной охране объектов культурного наследия Курской области А.И. Куткову.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Начальник управления                                                                 И.Г. Аникеева




УТВЕРЖДЕН
приказом управления
 по государственной охране 
объектов культурного наследия
Курской области
                                                                    от _________________ №________


ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ
[bookmark: _Hlk115271227]объекта культурного наследия регионального значения
[bookmark: _Hlk216338482]«Дом строителя Сергиево-Казанского собора купца 
Карпа Ефремовича Первышева», середина XVIII века; 
конец XVIII века, расположенного по адресу: 
Курская область, город Курск, улица Уфимцева, дом 14


Историческая ценность:
значительная узнаваемая сохранность объекта на время его строительства;
время создания объекта – середина XVIII века; конец XVIII века.
Градостроительная охрана:
местоположение объекта, градостроительные характеристики здания, его роль в композиционно-планировочной структуре квартала, визуальные связи объекта с улиц Уфимцева и Горького, внутриквартальные раскрытия объекта.
Архитектурная охрана:
Объёмно-пространственная и планировочная композиция                    на время двух периодов строительства объекта – середина XVIII века, конец XVIII века:
в пределах капитальных наружных и внутренних несущих стен;
габариты и высотные характеристики в уровне 2-х надземных, цокольного и подвального этажей;
параметры объекта: здание прямоугольное в плане, в пределах габаритов фундаментов и наружных несущих стен, объёма объекта                      по наружным стенам на высоту 2-х надземных этажей, цокольного                          и подвального этажей;
тип и форма кровли – скатная.
Композиция и архитектурно-художественное решение фасадов                        в целом и отдельных их деталей, характерное для эпохи барокко                      и строгого классицизма:
композиционное решение фасадов здания;
расположение, ритм, габариты, конфигурация оконных и дверных проемов;
тип отделки – кирпичный и лепной декор, штукатурка, окраска;
материал каркаса крыши – дерево, характер кровельного                     покрытия – металлическая кровля по деревянной обрешетке с желобами                  и водосточными трубами (уточняется в ходе работ по сохранению объекта культурного наследия).
Конструкции и строительные материалы:
конструкции и материал капитальных наружных стен и сводчатых перекрытий – кирпичная кладка;
металлические связи – арматура, армирование стен и сводов, кованые решетки, металлическая кованая дверь подвала с кованой фурнитурой и декором, закладные металлические детали проемов подвала и цокольного этажа.
Интерьеры подвала, цокольного и первого этажей палат середины XVIII в.:
открытые в интерьер кирпичные сводчатые                                          перекрытия – цилиндрические, цилиндрические с распалубками, сомкнутые с распалубками, зеркальные с распалубками;
настенные ниши;
лепной декор свода 1-го этажа, характерный для периода барокко.


























Графическая часть
Ситуационные планы. Местоположение
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TUIAH 1-ro TAKA

OBBEMHO-IPOCTPANCTBERHOE H ILIAHHPOBOUHOE Peuieue
HA BPEMS CTPOMTELHBIX IEPHOOB:

cepennna XVIIL 5.
wonew XVII 5.

evemannbie pemenns
cTpouTABHLIX nepuoton cep. XVIII 5., Kon. XV

KOMIOSHIIA W ADXHTEKTYPHO-XY0KECTBEHHOE
pemenme pacaron

cBopuATIE nepexphiTHs:
- sepKabibiii ¢ pacnaayGav

MeTaamuCCKHe CBA3M (ApMATYPA,
apMMpoBante, cTen n CBO1OB).

MHTEPBEP: Aennas Xy10#ecTBenHas 0TAEIKa CBOIHATOr0
NOTOKA, XAPAKTEPHAS 1151 SOXH FAPOKKO
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TJIAH TIO/IBAJIA H IOKOJILHOT O 9TAKA

OBLEMHO-NPOCTPAHCTBEHHOE 1 ILIAHHPOBOUHOE PetlieiHe
HA BPEMS CTPOHTETLHBIX NEPHOA0B:

B cpcunma XVIILB.
B xonen XVilln.

- CMelaHNbIe peenns
CTpONTABHLIX nepoxos cep. XVIII 5., kom. XVIII 5.
mm— KOMUO3MIMS W APXHTEKTYPHO-XYAOKECTBEHHOE
pewenie pacazos

cBojuATRIe mepekp:

- wnanmApHucckuii ¢ pacnanyGKav,
- COMKHYTBIii ¢ pacnaayGKami,
- 3epKanbHBIii ¢ pacnanyGKavm

M Merasa: verammueckue conu (apvatypa,
ApMHPOBANNE, CTEH 1 CBOI0B), KOBANBIE PEIIETKH,
KOBAHBIE ABEPH € APMATYPOI,
3AKAAAMBIE CTAIH ABEPHBIX NPOEMOB





